<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.34.14-Prizren">
  <identifier>TNVC_2025</identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language>ENG</language>
  <type>dataset</type>
  <title>TNVC_2025</title>
  <abstract></abstract>
  <links/>
  <dates/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>PROJCRS["GDA94 / MGA zone 55",BASEGEOGCRS["GDA94",DATUM["Geocentric Datum of Australia 1994",ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",4283]],CONVERSION["Map Grid of Australia zone 55",METHOD["Transverse Mercator",ID["EPSG",9807]],PARAMETER["Latitude of natural origin",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8801]],PARAMETER["Longitude of natural origin",147,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8802]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9996,SCALEUNIT["unity",1],ID["EPSG",8805]],PARAMETER["False easting",500000,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8806]],PARAMETER["False northing",10000000,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8807]]],CS[Cartesian,2],AXIS["(E)",east,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["(N)",north,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["Engineering survey, topographic mapping."],AREA["Australia - onshore and offshore between 144°E and 150°E."],BBOX[-50.89,144,-9.23,150.01]],ID["EPSG",28355]]</wkt>
      <proj4>+proj=utm +zone=55 +south +ellps=GRS80 +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>2449</srsid>
      <srid>28355</srid>
      <authid>EPSG:28355</authid>
      <description>GDA94 / MGA zone 55</description>
      <projectionacronym>utm</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7019</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent/>
</qgis>
